	审批意见：
经局务会审查研究，现对《山东盛华科技有限公司盛华科技创业园项目环境影响报告表》提出以下审批意见：
一、该项目总投资10亿元，选址在莱阳经济开发区长江路以西。总建筑面积88000平方米。经审查，该项目已经发改备案，符合国家产业政策，在落实各项污染防治措施的前提下，能够有效地控制自身产生的环境影响，同意该项目建设。
二、项目建设及营运过程中应重点做好以下工作：

1、严格落实施工期的污染防治措施。加强施工期间管理，采取洒水等抑尘措施减少物料运输、存放及作业过程中产生的扬尘。建筑垃圾、生活垃圾应集中收集、按规定处置。合理安排施工时间，禁止夜间施工，防止噪声扰民。施工废水须经沉淀后回用。

2、项目生活废水须经化粪池处理后，满足《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）表1B等级标准后，排入开发区污水管网进入莱阳市第二污水处理厂处理。要对污水管道及化粪池做好防渗，保护地下水环境。
3、要采取合理布局、选用低噪声设备、减震、隔音等有效的降噪措施，确保营运期间厂界噪声达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中类别3的规定。

4、项目机加工过程中产生的下脚料须集中收集后外售给废品回收站。生活垃圾须集中集中收集后，交由环卫部门处置。
5、环境影响报告表中确定的其它污染物防治措施及建议须在项目建设和营运过程中得到落实。
6、项目虽符合开发区规划，但邻近有关化工企业，易受到化工企业安全生产或环境污染事故影响，故应编制相应的环境风险应急（预防）预案并按时演练，积极防范环境风险。
三、若建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施等发生重大变动，建设单位应当重新报批建设项目的环评文件。若环评文件自批复之日起超过5年，方决定开工建设的，建设单位应当将环评文件报送我局重新审核。若在该项目建设、运行过程中产生不符合环境影响评价文件审批的情形，建设单位应当组织环境影响后评价，并报我局备案。
四、项目建成后须向我局申请竣工环保验收，验收合格后方可正式投入生产。
本批复意见仅对由莱阳市有关部门审批、核准和备案的建设项目有效。
                                         单 位 公 章                                       
2016年3月1日
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