	审批意见：
经局务会审查研究，现对《山东鲁花生物科技有限公司10万吨日式高盐稀态酱油扩建项目环境影响报告表》提出以下审批意见：
一、山东鲁花生物科技有限公司位于莱阳市外向型工业园雁荡路1号。现有工程5万吨日式高盐稀态酱油生产销售项目及调味品研发中心项目于2012年6月7日编制了环评报告表，于2013年5月16日取得了烟台市环保局的批复，于2015年1月23日取得了莱阳市环保局的验收合格批复。现有工程运营期间各项污染物均能够达标排放，固体废弃物也按照相关要求进行了合理的处置或利用，运营期间没有环境违法行为发生。该公司拟在现有的项目北侧投资100000万元扩建10万吨日式高盐稀态酱油项目，扩建后总产量达到15万吨/年。扩建项目总占地面积60000平方米，总建筑面积37000平方米。经审查，该项目符合国家产业政策，选址合理，在落实环境影响报告表中所确定的各项污染防治措施及本批复意见的前提下，能够有效地控制自身产生的环境影响，污染物排放能够满足环保达标要求，同意该项目建设。
二、项目建设及营运过程中应重点做好以下工作：
1、加强施工期间环境保护管理，采取必要的防尘降噪等污染防治措施及水土保持、绿化补偿等生态保护措施，减少项目施工期间产生的环境及生态影响。建筑垃圾运到垃圾填埋场填埋，装修垃圾交给有资质的单位处理。
2、项目拟新建一座1500t/d污水处理设施，对现有的300t/a的污水处理设施实施替代。新污水处理设施建成并达标运行后现有的污水处理设施方可拆除。要做好新旧污水处理设施的衔接工作，确保项目产生的废水经污水处理设施处理，满足《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）表1B等级标准后排入开发区污水管网，进入莱阳市第二污水处理厂集中处理。项目须向我局申请总量管理指标，即CODcr≤11.724t/a，NH3-N≤1.563t/a。
3、项目须加强管理，控制异味无组织排放。异味产生主要来自脱脂大豆蒸煮、压榨、灭菌等工序、酱渣堆存过程及污水处理站运行时产生的恶臭气体。企业须采取以下措施：缩短蒸煮卸料时物料与外界的接触时间、对酱渣暂存场所尽可能密封并及时清运、加强车间通风，同时确保企业新建沼气收集火炬自动燃烧系统、高活化生物废气净化处理系统正常运行，使废气中甲烷、NH3、H2S、三甲胺、甲硫醚等进行有效处理净化，控制异味的产生及排放以减轻异味对周围环境的影响。厂界无组织恶臭气味排放浓度须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准要求。
4、要采取合理布局、选用低噪声设备、减震、隔音等有效的降噪措施，确保营运期间厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中类别2规定。
5、项目产生的固废须按环评报告要求合理处置。压滤及沉淀工序产生的酱渣、生产过程中产生的废硅藻土集中收集后作为饲料对外销售；污水处理设施产生的污泥作为一般固体废弃物须收集干化后运送至鲁花集团油厂用于锅炉焚烧，运输过程须采取封闭运输，防止污泥洒落；生活垃圾收集后交由环卫部门定期清运。
6、项目生产用蒸汽须由盾安公司供给，厂区内现有的10t/a锅炉须停止使用并淘汰。
7、要对酱渣、污泥等固体废弃物的暂存场所采取防渗防雨措施，对污水管道、污水处理站集水池、脱色沉淀池、水解酸化池、好氧池、缺氧池及SBR等污水池做好防渗，防止污染浅层地下水。
8、应确保环境影响报告表中确定的其它污染物防治措或建议在项目的运行阶段得到落实。
三、若建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施等发生重大变动，建设单位应当重新报批建设项目的环评文件。若环评文件自批复之日起超过5年，方决定建设的，建设单位应当将环评文件报送我局重新审核。若在该项目建设、运行过程中产生不符合环境影响评价文件审批的情形，建设单位应当组织环境影响后评价，并报我局备案。
四、项目建成后，须向我局申请竣工环保验收，合格后方可投入正式生产。
本批复意见由开发区环保所负责监理落实。
本批复意见仅对由莱阳市有关部门审批、核准和备案的建设项目有效。
                                     此件复印无效

2016年6月14日
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